附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称： （盖单位公章）

年 月 日

**注：法定代表人参加询价适用本证明书**

附件2

承诺函

四川富鹏源建设工程有限公司：

本公司作为参加本次询价活动的供应商郑重承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）无与本采购项目其他供应商存在单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的情形；

（五）参加本次采购活动(报价文件递交截止日)前三年内在经营活动中没有重大违法违规记录，包括没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等行政处理的重大违法记录(如取消成交资格、没收保证金、规定时间内禁止在本地参与采购活动等)；

（六）完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求；如对询价文件有异议，已经在报价文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为；

（七）无失信行为记录诚信档案且在有效期内的情形，如果有记入诚信档案的失信行为，将在报价文件中全面如实反映；

（八）询价文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的；

（九）参加本次采购活动(报价文件递交截止日)前5年我公司及其现任法定代表人（主要负责人）没有行贿犯罪记录；

（十）未列入众创集团及牵头管理公司、子公司的禁投、黑名单供应商。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

附件3

报价单

项目名称：蓬溪县2025年中央和省级水利发展资金农村饮水工程维修养护项目劳务分包。

询价单位：四川富鹏源建设工程有限公司 联 系 人：何先生

电 话：0825-3152526

地 址：四川省蓬溪县县人民医院旁方舱医院2栋

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分项名称** | **工作内容** | **单位** | **暂估数量** | **不含税单项**  **单价报价（元）** | **不含税单项合计（元）** | **备注** |
| 1 | 钢筋制安 | 1.所有钢筋的抽料、开料、盘螺盘圆调直、制作、安装。施工现场范围内的材料水平垂直运输和装、卸车。 | 吨 | 3.35 |  |  |  |
| 2 | 混凝土浇筑 | 1.所有混凝土的浇筑及养护； 2.每项工序搭桥铺路和完成后所有桥架的清理。配合制作砼试件及场地运输；一切需人工搅拌部分的砼，砼浇捣前支模体系内垃圾、材料归堆，清扫干净。 | m³ | 134.88 |  |  |  |
| 3 | 模板制安 | 1.模板的制作、安装、拆除； 2.包模板支撑架自行搭设，负责拆除支撑模板、垫楞、卡子、铁丝、螺杆等。 | ㎡ | 260.89 |  |  |  |
| 4 | 砌体工程 | 1.砂浆制作、运输 ； 2.砌砖；  3.刮缝 ； 4.砖压顶砌筑 ； 5.材料运输； 6.完成该项工作的所有内容； | m³ | 42.06 |  |  |  |
| 5 | 零星抹灰 | 1.基层清理；  2.砂浆制作、运输 ； 3.底层抹灰；  4.抹面层；  5.完成该项工作的所有内容； | ㎡ | 52.20 |  |  |  |
| 6 | 中粗砂垫层 | 1.含原地面清理、场地平整、中粗砂回填等； 2.完成该项工作的所有内容; | m³ | 80.95 |  |  |  |
| 7 | 碎石垫层 | 1.20cm厚碎石垫层； 2.含原地面清理、场地平整、碎石铺填等； 3.完成该项工作的所有内容； | m³ | 77.64 |  |  |  |
| 8 | 细石砼保护层施工（内配钢筋网片） | 1.屋顶刚性层，含屋面分格缝、透气管等； 2.完成该项工作的所有内容; | ㎡ | 33.60 |  |  |  |
| 9 | 找坡层施工 | 1.包含细石砼及水泥陶粒（炉渣）找坡层； 2.完成该项工作的所有内容; | m2 | 33.60 |  |  |  |
| 10 | 外墙抹灰（含女儿墙） | 1.基层清扫； 2.挂钢丝网片； 3.刷素水泥浆拉毛； 4.20厚M10水泥砂浆分两遍成型。 | ㎡ | 188.88 |  |  |  |
| 11 | 仿石漆 | 1.基层清理； 2.2遍柔性腻子找平； 3.外墙仿石漆； 4.完成该项工作的所有内容； | ㎡ | 156.63 |  |  |  |
| 12 | 石材铺贴（黑色花岗岩厚20mm） | 1.砂浆搅拌、转运、铺筑； 2.块料铺设； 3.面层处理及养护等完成该项工作的所有内容； | ㎡ | 1.08 |  |  |  |
| 13 | 楼地面工程 | 1.包含楼地面、砂浆踢脚线施工相关工序的所有人工费、机械运输费及辅材费； 2.完成该项工作的所有内容； | ㎡ | 134.40 |  |  |  |
| 14 | 防水涂料 | 1.基层清扫； 2.防水涂料施工； 3.完成该项工作的所有内容； | ㎡ | 87.36 |  |  |  |
| 15 | 顶棚乳胶漆 | 1.结构板打磨清扫； 2.2遍耐水腻子找平； 3.2遍白色乳胶漆； 4.完成该项工作的所有内容； | ㎡ | 58.47 |  |  |  |
| 16 | 墙面乳胶漆 | 1.结构板打磨清扫； 2.2遍耐水腻子找平； 3.2遍白色乳胶漆； 4.完成该项工作的所有内容； | ㎡ | 103.35 |  |  |  |
| 17 | 铸铁井盖安装（直径700） | 1.材料转运、安装； 2.完成该项工作的所有内容； | 座 | 10.00 |  |  |  |
| 18 | 防火救援窗安装 | 1.包含完成本项工程的所有工作内容； 2.其余详合同及图纸。 | m² | 7.20 |  |  |  |
| 19 | 甲级防火门安装 | 1.包含完成本项工程的所有工作内容； 2.其余详合同及图纸。 | m² | 7.59 |  |  |  |
| 20 | 配管 | 1.线管敷设（PC20、PC16），型号规格综合考虑 ； 2.钢索架设(拉紧装置安装)  3.墙面开槽及修复  4.完成该项工作的所有内容； | m | 36.15 |  |  |  |
| 21 | 配管 | 1.线管敷设（SC15），型号规格综合考虑 ； 2.钢索架设(拉紧装置安装)  3.墙面开槽及修复  4.完成该项工作的所有内容； | m | 15.09 |  |  |  |
| 22 | 配线 | 1.电线管内穿线（BV-2.5mm²、BV-4mm²），型号规格综合考虑 ；  2.含电气设备接通调试(拉紧装置安装)  3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 4.完成该项工作的所有内容； | m | 153.72 |  |  |  |
| 23 | 配电箱 | 1.型号规格综合考虑 ； 2.设备转运、安装； 3.完工后调试 4.完成该项工作的所有内容； | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 24 | 开关、插座 | 1.放线、定位、安装； 2.完工后调试 3.完成该项工作的所有内容； | 个 | 12.00 |  |  |  |
| 25 | 荧光灯 | 1.型号规格综合考虑 ； 2.放线、定位、安装； 3.完工后调试 4.完成该项工作的所有内容； | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 26 | 带蓄电池应急灯 | 1.放线、定位、安装； 2.完工后调试 3.完成该项工作的所有内容； | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 27 | 排气扇 | 1.放线、定位、安装； 2.完工后调试 3.完成该项工作的所有内容； | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 28 | 引下线 | 1.引下线的制作、安装； 2.完成该项工作的所有内容； | m | 45.60 |  |  |  |
| 29 | 增压泵安装 | 1.型号规格综合考虑 ； 2.设备转运、安装； 3.完工后调试 4.完成该项工作的所有内容； | 台 | 6.00 |  |  |  |
| 30 | 软启动控制柜安装 | 1.型号规格综合考虑 ； 2.设备转运、安装； 3.完工后调试 4.完成该项工作的所有内容； | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 31 | 变压器安装 | 1.型号规格综合考虑 ； 2.设备转运、安装； 3.完工后调试 4.完成该项工作的所有内容； | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 32 | PE管 | 1.型号规格综合考虑 ； 2.基层清理、定位放线； 3.管道铺设、阀门及相关配件安装； 4.管道接口； 5.管道检验及试验； 6.完成该项工作的所有内容； | m | 3885.00 |  |  |  |
| 33 | 电缆布置 | 1.埋地敷设（电缆保护管内），电缆规格综合考虑； 2.含相关配件安装、电气设备接通调试； 3.其他：满足设计及规范要求； | m | 320.00 |  |  |  |
| 34 | 电杆安装 | 1.电杆转运、安装、固定； 2.完成该项工作的所有内容； | 根 | 3.00 |  |  |  |
| 35 | 液位器安装 | 1.型号规格综合考虑 ； 2.设备转运、安装； 3.完工后调试 4.完成该项工作的所有内容； | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 不含税总价合计： 元（大写： ） | | | | | | | |
| 增值税税率： % | | | | | | | |
| 含税总价合计： 元（大写： ） | | | | | | | |
| 1. 综合单价包括但不限于 ：（1） 、分包工程人工费、辅助材料费（**主材、周转材由采购人提供**）、机械费（含辅助机械进出场费、燃油费，**采购人提供的大型机械除外**）、水电费、第三方检测配合费（含送检）、规费、管理费、利润、税金及附加费用、现场与其他队伍的配合费、材料转运、成品保护、冬雨季施工、保证工期、质量及缺陷保修、竣工验收等的措施费用；（2 ）、施工期间材料、人工及设备的上涨的风险、管理人员和作业人员的保险、第三者责任险等保险费；（3） 、其他甲方与业主施工合同对应的所有与本分包工程有关的工作内容都应在该价款中考虑；（4） 、包含安全、文明管理、工完场清、竣工验收及各类迎检费等。（5 ）、其他：完成本工程所需发生的所有费用。分包人不得以低于成本、出现亏损等任何原因要求调高价款。 2. 若遇国家税率变化，以上综合单价将按原不含税金额重新组价计算，计算方法如下：新的合同综合单价=原不含税综合单价+（原不含税综合单价\*新税率）。 3. 施工过程中涉及水电气、通信管线由投标人自行勘测、保护，若投标人造成的水电气、通信管线及青苗、树木、大棚、房屋、坟墓等损坏，由投标人自行维修并承担赔偿。 4. 合同外增加工作内容计日工按9小时/工日执行，技术工人： 元/工日，小工： 元/工日。 | | | | | | | |

**备注：**

（1）**以上报价均为人民币报价；**

（2）**供应商需提供与报价发票税率一致的增值税专用发票；**

（3）**以上数量为暂估数量，最终以实际发生为准；**

（4）**报价表中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，当供应商报价出现算术性错误时以单价为准进行修正；**

报价供应商： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

报价日期 ：

报价人联系方式：