投标报价单

项目名称：蓬溪县吉祥镇污水管道迁改项目劳务分包工程。

询价单位：四川富泰盛安建设工程有限公司 联 系 人：何先生

电 话：0825-3152526

地 址：四川省蓬溪县县人民医院旁方舱医院2栋

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **项目特征/工 艺要求** | **单位** | **暂估数量** | **控制价** | **不含税单项单价报价（元）** | **不含税单项合计（元）** | **备注** |
|
| **1** | **安装塑料管PVC DN160** | **1.管道铺设  2.管道检验及试验** | **m** | **560** | **5.10** |  |  |  |
| **2** | **垫层浇筑** | **垫层铺设及浇筑。** | **m2** | **2130.8** | **4.95** |  |  |  |
| **3** | **模板制作安装** | **模板制作、安装、拆除(含搭拆支模架等所有与模板相关的工作内容以及场内材料清运、堆码、下车及配合放线)。** | **m2** | **4463.75** | **15.50** |  |  |  |
| **4** | **砼浇筑** | **（商砼）内容为搭拆泵管架及支架，收漏、砼浇筑时清理浆子、砼养护、修补及与混凝土浇筑相关的所有配合工作等。** | **m3** | **832.44** | **33.66** |  |  |  |
| **5** | **安装检查井井盖** | **调制砂浆，砌石及安装。** | **座** | **274** | **29.13** |  |  |  |
| **6** | **制作安装钢筋** | **钢筋制作、绑扎、对焊、搭接焊、机械连接等（包括检查井、泵站等钢筋），所有措施钢筋（如：马镫、垫铁等）均不单独计取工程量及价。** | **t** | **131.249** | **849.51** |  |  |  |
| **7** | **检查井铸铁踏步安装** | **检查井铸铁踏步安装** | **个** | **548** | **3.00** |  |  |  |
| **8** | **安装预制混凝土井筒** | **安装预制混凝土井筒** | **m** | **71** | **33.20** |  |  |  |
| **9** | **安装预制钢筋混凝土井盖** | **安装预制钢筋混凝土井盖** | **座** | **4** | **37.38** |  |  |  |
| **10** | **安装聚乙烯共混聚氯乙烯高性能双壁波纹管 dn200-400** | **1.管道铺设  2.管道检验及试验** | **m** | **1683** | **9.13** |  |  |  |
| **11** | **安装PE管 dn160-400** | **1.管道铺设  2.管道检验及试验** | **m** | **727** | **5.61** |  |  |  |
| **12** | **检查井抹灰** | **调运砂浆、抹灰** | **m2** | **1290.54** | **9.22** |  |  |  |
| **13** | **铺设卷材** | **1.基层处理  2.刷粘结剂  3.铺防水卷材  4.接缝、嵌缝** | **m2** | **400.08** | **14.72** |  |  |  |
| **14** | **涂抹防水** | **1.基层处理  2.刷粘结剂  3.铺防水卷材  4.接缝、嵌缝** | **m2** | **571.89** | **18.95** |  |  |  |
| **15** | **挖一般土方** | **土方开挖及场内运转运。** | **m3** | **7616** | **1.89** |  |  |  |
| **16** | **原土回填** | **运输、回填、整平及压实。** | **m3** | **9728** | **2.21** |  |  |  |
| **17** | **余方弃置** | **余方点装料运输至弃置点** | **m3** | **1624.32** | **4.00** |  |  |  |
| **18** | **回填连砂石** | **1.运输  2.回填  3.压实** | **m3** | **640.1** | **30.40** |  |  |  |
| **19** | **钢板支护段人工挖沟槽土方** | **土方开挖及场内运转运。** | **m3** | **10** | **49.85** |  |  |  |
| **20** | **地基处理** | **1.碎石换填 2.含平整开挖面 3.其他：满足设计及规范要求** | **m3** | **12** | **44.48** |  |  |  |
| **21** | **化粪池清淤** | **1.化粪池清淤  2.运距：综合考虑 3.其他：满足设计及规范要求** | **m3** | **40** | **40.90** |  |  |  |
| **22** | **现状管线保护** | **1.现状管线保护 2.其他：满足设计及规范要求** | **m** | **60** | **194.17** |  |  |  |
| **23** | **管线交叉加固** | **1.管线交叉加固 2.其他：满足设计及规范要求** | **处** | **7** | **554.46** |  |  |  |
| **24** | **现状管线封堵** | **1.现状管线封堵 2.详见大样图 3.其他：满足设计及规范要求** | **处** | **1** | **970.87** |  |  |  |
| **25** | **施工围堰** | **1.清理基底  2.打、拔工具桩  3.堆筑、填心、夯实  4.拆除清理  5.材料场内外运输** | **m3** | **450** | **55.50** |  |  |  |
| **26** | **安装钢板** | **1.清理基底  2.打、拔工具桩  3.堆筑、填心、夯实  4.拆除清理  5.含钢结构场内运输 6.其他：满足设计及规范要求** | **m2** | **20** | **35.29** |  |  |  |
| **27** | **架空钢管 DN400** | **1.管道铺设  2.管道检验及试验  3.集中防腐运输** | **m** | **20** | **51.66** |  |  |  |
| **28** | **路缘石铺设** | **清理基层、试排弹线、锯板磨边、调铺砂浆、铺板、灌缝擦缝、清理净面等全部操作过程。** | **m2** | **8** | **53.40** |  |  |  |
| **29** | **挖沟槽土方** | **土方开挖及场内运转运。** | **m3** | **7736.32** | **2.21** |  |  |  |
| **30** | **碎石基层施工** | **1.拌和  2.运输  3.铺筑  4.找平  5.碾压  6.养护** | **m2** | **53** | **4.46** |  |  |  |
| **31** | **沥青混凝土路面铺筑施工** | **1.清理下承面  2.拌和、运输  3.摊铺、整型  4.压实** | **m2** | **45** | **6.89** |  |  |  |
| **32** | **拆除沥青路面** | **1.拆除、清理  2.运输** | **m2** | **45.05** | **9.22** |  |  |  |
| **33** | **拉森钢板桩FSP-Ⅱ型** | **1.工作平台搭拆  2.桩机移位  3.打拔钢板桩  4.运输** | **m** | **60** | **292.11** |  |  |  |
| **34** | **拆除水泥混凝土路面** | **1.拆除、清理  2.运输** | **m2** | **80.5** | **6.80** |  |  |  |
| **35** | **机械拆除各类道路基层** | **1.拆除、清理  2.运输** | **m2** | **76.26** | **3.02** |  |  |  |
| **36** | **级配碎石基层施工** | **1.拌和  2.运输  3.铺筑  4.找平  5.碾压  6.养护** | **m2** | **52.5** | **4.95** |  |  |  |
| **37** | **水泥稳定碎石基层施工** | **1.拌和  2.运输  3.铺筑  4.找平  5.碾压  6.养护** | **m2** | **72.5** | **8.25** |  |  |  |
| **38** | **水泥混凝土路面施工** | **1.模板制作、安装、拆除  2.混凝土拌和、运输、浇筑  3.拉毛  4.压痕或刻防滑槽  5.伸缝  6.缩缝  7.锯缝、嵌缝  8.路面养护** | **m2** | **52.5** | **15.25** |  |  |  |
| **39** | **安装防坠网** | **安装防坠网** | **套** | **274** | **3.88** |  |  |  |
| **40** | **墙面脚手架 高度≤4m** | **场内、外材料搬运，搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放。** | **m2** | **499.75** | **5.94** |  |  |  |
| **41** | **墙面脚手架 高度>4m** | **场内、外材料搬运，搭拆脚手架、斜道、上料平台、安全网及拆除后的材料堆放。** | **m2** | **551.75** | **7.28** |  |  |  |
| **42** | **大型机械设备进出场及安拆** | **1.机械设备名称  2.机械设备规格型号** | **台次** | **2** | **2577.66** |  |  |  |
| **不含税总价合计： 元（大写： ）** | | | | | | | | |
| **增值税率： %** | | | | | | | | |
| **含税总价合计： 元（大写： ）** | | | | | | | | |
| 1、以上报价包含但不限于货物的材料费、加工费、包装费、运输费（含运输损耗）、上车装货费、卸车费、安装费（涉及安装的材料、设备）、机械费、检测费、资料费、保险费、管理费、三个月内的资金垫付利息、服务费、售后维修更换、利润、税金及附加等所有费用及乙方承担供货所包含的所有风险； 2、其他约定详见合同范本。 | | | | | | | | |
|

**备注：**

（1）**以上报价均为人民币报价，包含材料装卸、运输等货物到场地的所有费用；**

（2）**供应商需提供与报价发票税率一致的增值税专用发票；**

（3）**以上数量为暂估数量，最终以实际供货数量为准；**

（4）**报价表中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，当供应商报价出现算术性错误时以单价为准进行修正；**

报价供应商： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

报价日期 ：

报价人联系方式：