报价单

项目名称：蓬溪县新会镇川江村、田家坝村改善农村人居环境项目（道路工程、河道整治工程、光缆迁改、风貌改造等）电缆等材料采购工程。

询价单位：四川富泰盛安建设工程有限公司 联 系 人：何先生

电 话：0825-3152526

地 址：四川省蓬溪县县人民医院旁方舱医院2栋

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **规格型号、参数** | **单位** | **暂定数量** | **不含税单项****单价报价（元）** | **不含税单项合计（元）** | **备注** |
| 1 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-5\*35 | m | 50.75  |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | YJV-5\*16 | m | 2334.50  |  |  |  |
| 3 | 控制电缆 | KVV22-10\*2.5mm2 | m | 962.87  |  |  |  |
| 4 | 控制电缆 | KVV22-16\*2.5mm2 | m | 1165.87  |  |  |  |
| 5 | 控制电缆 | KVV22-3\*6mm2 | m | 78.90  |  |  |  |
| 6 | 控制电缆 | KVV22-5\*2.5mm2 | m | 2471.99  |  |  |  |
| 7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘硬护套线 | RVV-500V-3\*2.5 | m | 1109.60  |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | YJV-3\*4mm2 | m | 6719.33  |  |  |  |
| 9 | 电源线 | WDZN-BV-2.5 | m | 556.80  |  |  |  |
| 10 | 电源线 | WDZN-RVV-2\*1.5 | m | 636.87  |  |  |  |
| 11 | 电源线 | WDZN-RVS-2\*1.5/ZRRVV-2\*1.5 | m | 1316.00  |  |  |  |
| 12 | 电源线 | WDZN-RVV-2\*2.5/ZRRVV-2\*2.5 | m | 346.20  |  |  |  |
| 13 | 电源线 | ZRRVV-3\*4 | m | 378.00  |  |  |  |
| 14 | 配线 | BV-2.5mm2/WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 41519.54  |  |  |  |
| 15 | 配线 | BV-4mm2 | m | 17418.80  |  |  |  |
| 16 | 配线 | RVV-2\*1.0mm2 | m | 7698.24  |  |  |  |
| 17 | 配线 | WDZN-RYJSP-2\*1.5mm2 | m | 26922.11  |  |  |  |
| 18 | 网线 | TP.cat6e/Cat.5e 4Pair | m | 3815.90  |  |  |  |
| 19 | 光缆（综合） | GYFTY-48D/GYTA-48B/GYFTY-24D/GYTA-24B/GYFTY-12D/GYTA-12B | m | 94512.87  |  |  |  |
| 20 | 光缆（综合） | GYTA-72D/GYTA-72B/GYTA53-72B-HS/GYTA53-12B1.3-HS | m | 11820.52  |  |  |  |
| 21 | 光缆（综合） | GYTS-48D/GYTS-24D/GYTS-12D | m | 25748.50  |  |  |  |
| 22 | 层绞式铠装光缆 | GYTA53-24B4 | m | 3448.40  |  |  |  |
| 23 | 光缆吊牌 | 铝合金,综合规格，满足设计要求 | 块 | 208.00  |  |  |  |
| 24 | 光缆接续盒（综合） | 48芯2进2出/72芯2进2出/12芯2进2出/24芯2进2出 | 套 | 142.00  |  |  |  |
| 25 | 光缆接续器材  | 24芯接头盒 筒式GJH-01 AI | 个 | 2.00  |  |  |  |
| 26 | 光缆托板 | 综合，满足设计要求； | 块 | 1735.00  |  |  |  |
| 27 | 光缆托架 | 综合，满足设计要求； | 付 | 34.00  |  |  |  |
| 28 | 光缆托架穿钉 | 综合，满足设计要求； | 付 | 64.00  |  |  |  |
| 29 | 光纤配线架 | 综合，满足设计要求； | 台 | 2.00  |  |  |  |
| 30 | 交换机 | 综合，满足设计要求； | 台 | 66.00  |  |  |  |
| 31 | 卧式束状接头盒 | 综合，满足设计要求； | 套 | 69.00  |  |  |  |
| 32 | 光纤 | 综合（含分纤箱），满足设计要求； | m | 12852.00  |  |  |  |
| 33 | AC控制器 | 综合，满足设计要求； | 台 | 2.00  |  |  |  |
| 34 | 网关 | 综合，满足设计要求； | 台 | 4.00  |  |  |  |
| 35 | IPTV光猫广电/机顶盒 | 综合，满足设计要求； | 台 | 2.00  |  |  |  |
| 36 | 广播（带音量控制器） | 综合，满足设计要求； | 个 | 19.00  |  |  |  |
| 37 | 广播主机 | 综合，满足设计要求； | 台 | 1.00  |  |  |  |
| 38 | 数字电视网关调制解调器 | 综合，满足设计要求； | 台 | 2.00  |  |  |  |
| 39 | 机柜 | 综合，满足设计要求； | 个 | 130.00  |  |  |  |
| 40 | 监控配电箱 | 满足设计要求； | 个 | 1.00  |  |  |  |
| 41 | 接线盒 | 86型 | 个 | 406.00  |  |  |  |
| 42 | 局部等电位接地端子箱 | 规格：200x150x80mm | 个 | 33.00  |  |  |  |
| 43 | 开关电源 | 满足设计要求； | 台 | 515.00  |  |  |  |
| 44 | 缆线标识（二维码吊牌） | 满足设计要求； | 个 | 800.00  |  |  |  |
| 45 | 配管 | SC150/SC80/SC50/SC32 | m | 20584.00  |  |  |  |
| 46 | 配管 | JDG20 | m | 8876.88  |  |  |  |
| 47 | 塑料管 | PC20 | m | 11395.92  |  |  |  |
| 48 | 开关 、插座 | 1.综合规格，86型底盒2.参数：250V/10A | 只 | 2995.00  |  |  |  |
| 49 | 千兆光纤收发器 | 综合，满足设计要求； | 台 | 36.00  |  |  |  |
| 50 | 灯具（综合） | 综合，满足设计要求； | 套 | 281.30  |  |  |  |
| 51 | 灯带 | 综合，满足设计要求； | 套 | 7859.00  |  |  |  |
| 52 | 光彩照明灯具 | 综合，满足设计要求； | 套 | 6334.00  |  |  |  |
| 53 | 光彩照明灯具 | 综合，满足设计要求； | m | 2949.20  |  |  |  |
| 54 | 双挑灯路灯 | 杆高5m，LED灯具20W，其他满足设计要求； | 套 | 52.00  |  |  |  |
| 55 | 双挑灯路灯 | 杆高8m，LED灯具90W，其他满足设计要求； | 套 | 39.00  |  |  |  |
| 56 | 光彩配电箱 | 1.名称：光彩配电箱2.规格型号详见系统图3.安装方式：嵌墙安装4.配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内5.工作内容：箱体安装、开孔、配管、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地等6.其他:满足设计规范要求 | 台 | 31.00  |  |  |  |
| 57 | 照明配电柜（含路灯控制器） | 1.名称：照明配电柜（含路灯控制器）2.型号、规格：详设计3.回路:6路4.其他：按设计及规范要求 | 台 | 1.00  |  |  |  |
| 58 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称 ：组合型成套箱式变电站2.型号 ：SCB11-80KVA3.容量（kVA）：804.电压（kV）：10/0.45.组合形式 ：详设计6.调试：包含调试 | 台 | 1.00  |  |  |  |
| 59 | PP-R塑料管 | ≤DN25管材、管件 | m | 128.74  |  |  |  |
| 60 | UPVC塑料管 | ≤DN100管材、管件 | m | 140.59  |  |  |  |
| 61 | 不锈钢钢管 | φ35 | m | 16759.33  |  |  |  |
| 62 | 不锈钢管 | ≤φ100 | m | 192.00  |  |  |  |
| 63 | 刚性阻燃管 |  DN20 | m | 2448.60  |  |  |  |
| 64 | 喷砂铝合金衬塑(PE-RT)复合管 | ≤DN100管材、管件 | m | 21.41  |  |  |  |
| 65 | 塑料管 | Φ28/32mm | m | 4584.70  |  |  |  |
| 66 | 摄像机 | 半球摄像机/枪式彩色摄像机 | 台 | 16.00  |  |  |  |
| 67 | 音响 | 综合，满足设计要求； | 台 | 64.00  |  |  |  |
| 68 | 流媒体服务器（可选） | 综合，满足设计要求； | 台 | 2.00  |  |  |  |
| 69 | 前台传真机 | 综合，满足设计要求； | 台 | 2.00  |  |  |  |
| 70 | 路由器/WiFi | AP | 个 | 312.00  |  |  |  |
| 71 | 洗脸盆 | 综合，满足设计要求； | 个 | 2.00  |  |  |  |
| 72 | 蹲便器 | 成套（含水箱及配件） | 个 | 2.00  |  |  |  |
| 73 | 感应式冲洗阀小便器 | 成套（含埋入式感应控制器） | 个 | 1.00  |  |  |  |
| 74 | 卫生器具配件 | 综合，满足设计要求； | 套 | 28.00  |  |  |  |
| 75 | 淋浴器 | 综合，满足设计要求； | 套 | 1.00  |  |  |  |
| 76 | 碳钢平焊法兰 | ≤DN65 | 片 | 16.00  |  |  |  |
| 77 | 闸阀 | ≤DN80 | 个 | 5.00  |  |  |  |
| 78 | 止水节 | DN100 | 套 | 11.00  |  |  |  |
| 79 | 坐便器 | 成套，满足设计要求 | 个 | 2.00  |  |  |  |
| 80 | 金属波纹补偿器 | ≤DN80 | 个 | 5.00  |  |  |  |
| 不含税总价合计： 元（大写： ） |
| 增值税税率： % |
| 含税总价合计： 元（大写： ） |
| 1. 综合单价包括但不限于材料费、运输费、利润、管理费、税金等所涉及采购材料的全部费用。

2、调价方式：以合同签订当月《工程造价信息》遂宁市蓬溪县对应材料价格为参考基准价，如供货当月《工程造价信息》遂宁市蓬溪县对应材料涨跌未超过±5%（含5%）,则结算按合同中对应材料综合单价不作调整；如供货当月《工程造价信息》遂宁市蓬溪县对应材料价格涨跌超过±5%（不含5%）,则结算按合同对应材料综合单价较基准价涨跌超过±5%以外的其超过部分据实调整。以上涨跌价格均为含税价。调价材料在《工程造价信息》蓬溪县无对应的，参照遂宁市对应材料价格，遂宁市也无对应的，此材料综合单价不作调整。 |

**备注：**

（1）**以上报价均为人民币报价；**

（2）**供应商需提供与报价发票税率一致的增值税专用发票；**

（3）**以上数量为暂估数量，最终以实际供货数量为准；**

（4）**报价表中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，当供应商报价出现算术性错误时以单价为准进行修正；**

 报价供应商： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

报价日期 ：

报价人联系方式：