报价单

项目名称：蓬溪县新会镇川江村、田家坝村改善农村人居环境项目（道路工程、河道整治工程、光缆迁改、风貌改造等）砌块等材料采购工程。

询价单位：四川富泰盛安建设工程有限公司 联 系 人：何先生

电 话：0825-3152526

地 址：四川省蓬溪县县人民医院旁方舱医院2栋

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **规格型号、参数** | **单位** | **暂定数量** | **不含税单项**  **单价报价（元）** | **不含税单项合计（元）** | **备注** |
| 1 | 成品塑钢隔断 | 满足设计要求； | m2 | 5.30 |  |  |  |
| 2 | 仿古木窗 | 1.综合规格、大小 2.材质：木质 100mm\*50mm | ㎡ | 226.37 |  |  |  |
| 3 | 仿古木门 | 1.综合规格、大小 2.材质：木质 100mm\*50mm | m2 | 173.34 |  |  |  |
| 4 | 石膏装饰线条 | 30mm\*30mm | m | 63.18 |  |  |  |
| 5 | 石灰膏 | 满足设计要求； | m3 | 1.50 |  |  |  |
| 6 | 真石漆 | 满足设计要求； | kg | 166.16 |  |  |  |
| 7 | GRC成品装饰线条 | 综合规格 | m | 19.74 |  |  |  |
| 8 | GRC预制构件 | 满足设计要求； | 个 | 85.00 |  |  |  |
| 9 | 成品腻子粉 | 一般型（Y） | kg | 390.90 |  |  |  |
| 10 | 成品戗脊、脊筒 | 综合规格，详设计文件 | m | 97.39 |  |  |  |
| 11 | 成品实木栏杆 | 满足设计要求； | m | 4.56 |  |  |  |
| 12 | 成品装饰柱 | 400mm/750mm | m2 | 3.75 |  |  |  |
| 13 | 吻兽 | 成品GRC装饰构件1400mm\*1620mm | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 14 | 琉璃正身椽飞 | 满足设计要求； | 块 | 23.00 |  |  |  |
| 15 | 素正当沟 | 综合规格 | 块 | 113.00 |  |  |  |
| 16 | 铁脊桩/吻(兽)桩锔子 | 满足设计要求； | kg | 193.40 |  |  |  |
| 17 | 托板垫 | 综合规格 | 块 | 1735.00 |  |  |  |
| 18 | 五踩斗拱（综合） | 满足设计要求； | 攒 | 14.00 |  |  |  |
| 19 | 陶瓦/小青瓦（综合） | 综合规格 | 百匹 | 140.43 |  |  |  |
| 20 | 钢丝网 | 综合规格 | m2 | 533.58 |  |  |  |
| 21 | 铝合金板 | 1.2mm厚，含龙骨和配件 | m2 | 95.10 |  |  |  |
| 22 | 陶粒 | 综合规格 | m3 | 0.84 |  |  |  |
| 23 | 炉渣 | 综合规格 | m3 | 50.64 |  |  |  |
| 24 | 挤塑聚苯板 | B1级30厚 | m2 | 81.37 |  |  |  |
| 25 | 油漆（综合） | 满足设计要求； | kg | 247.44 |  |  |  |
| 26 | 标识标牌 | 满足设计要求； | 个 | 8585.00 |  |  |  |
| 27 | 汇聚交换机 | 满足设计要求； | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 28 | 无机盐铝防水剂 | 满足设计要求； | kg | 1193.62 |  |  |  |
| 29 | 聚合物砂浆 | 满足设计要求； | t | 2.48 |  |  |  |
| 30 | 聚合物水泥(JS)防水涂料 | Ⅱ型 | kg | 34.68 |  |  |  |
| 31 | 抗裂砂浆 | 满足设计要求； | kg | 301.00 |  |  |  |
| 32 | 屋面卷材防水 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材Ⅰ型聚酯胎 3mm | m2 | 159.10 |  |  |  |
| 33 | 膨胀锚栓 | φ8/M8 | 套 | 7877.00 |  |  |  |
| 34 | 桥面防水涂料 | QMSS-007A | kg | 920.00 |  |  |  |
| 35 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 18.08 |  |  |  |
| 36 | 球磨铸铁井盖井座 | φ700 | 套 | 181.00 |  |  |  |
| 37 | 实木装饰门带套 | 1.门代号及洞口尺寸：详设计文件 2.成品实木门（带门套） | m2 | 5.82 |  |  |  |
| 38 | 断桥铝合金门窗 | 1.门窗代号及洞口尺寸 ：详设计 2.镶嵌玻璃品种、厚度：组合门窗，6低透光+12A+6透明中空玻璃 3.型材：隔热金属型材，厚度详设计 | m2 | 1.93 |  |  |  |
| 39 | 夹层玻璃 | 6低透光+12A+6透明中空玻璃 | m2 | 102.00 |  |  |  |
| 40 | 水泥 | 32.5 | kg | 108514.03 |  |  |  |
| 41 | 水泥 | 42.5 | kg | 8770.64 |  |  |  |
| 42 | 地砖 | 800\*800mm | m2 | 47.68 |  |  |  |
| 43 | 花岗石板 | 规格：综合，厚20mm | m2 | 1484.92 |  |  |  |
| 44 | 花岗石板 | 规格：综合，厚30mm | m2 | 252.93 |  |  |  |
| 45 | 花岗石板 | 规格：综合，厚50mm | m2 | 359.88 |  |  |  |
| 46 | 混凝土路沿石 | 12\*30\*50(cm) | m3 | 174.59 |  |  |  |
| 47 | 板瓦 | 20\*20\*1.3cm | m2 | 64.03 |  |  |  |
| 48 | 仿古青砖 | 21\*10\*4cm | m2 | 319.97 |  |  |  |
| 49 | 彩色防滑地砖 | 20mm厚 | m2 | 202.86 |  |  |  |
| 50 | 芝麻灰花岗石烧面沟盖板 | 600\*300\*50mm | M3 | 0.75 |  |  |  |
| 51 | 标准砖 | 240\*115\*55mm | 千匹 | 249.13 |  |  |  |
| 52 | 实心砖 | 200\*115\*53mm | 千匹 | 0.54 |  |  |  |
| 53 | 编织袋 | 满足设计要求； | 条 | 674908.00 |  |  |  |
| 54 | 机非隔离栏 | 满足设计要求； | m | 148.67 |  |  |  |
| 55 | 喷播植草(灌木)籽 | 满足设计要求； | m2 | 4684.00 |  |  |  |
| 56 | 铅丝块石笼（卵石80mm以上) | 满足设计要求； | m3 | 4698.98 |  |  |  |
| 57 | 三维网 | 满足设计要求； | m2 | 147804.30 |  |  |  |
| 58 | 烧结多孔砖 | 200\*115\*90mm | 千匹 | 3.03 |  |  |  |
| 59 | 生石灰 | 满足设计要求； | t | 37.69 |  |  |  |
| 60 | 石油沥青 | 30# | kg | 25061.52 |  |  |  |
| 61 | 土工布 | 300g/㎡ | m2 | 44128.46 |  |  |  |
| 62 | 无纺布 | 200g/㎡ | m2 | 5224.77 |  |  |  |
| 63 | 橡胶止水带 | 651型橡胶止水带 | m | 491.40 |  |  |  |
| 64 | 粘土 | 满足设计要求； | m3 | 43561.20 |  |  |  |
| 65 | 种植土 | 满足设计要求； | m3 | 42620.55 |  |  |  |
| 不含税总价合计： 元（大写： ） | | | | | | | |
| 增值税税率： % | | | | | | | |
| 含税总价合计： 元（大写： ） | | | | | | | |
| 1. 综合单价包括但不限于材料费、运输费、利润、管理费、税金等所涉及采购材料的全部费用。   2、调价方式：以合同签订当月《工程造价信息》遂宁市蓬溪县对应材料价格为参考基准价，如供货当月《工程造价信息》遂宁市蓬溪县对应材料涨跌未超过±5%（含5%）,则结算按合同中对应材料综合单价不作调整；如供货当月《工程造价信息》遂宁市蓬溪县对应材料价格涨跌超过±5%（不含5%）,则结算按合同对应材料综合单价较基准价涨跌超过±5%以外的其超过部分据实调整。以上涨跌价格均为含税价。  调价材料在《工程造价信息》蓬溪县无对应的，参照遂宁市对应材料价格，遂宁市也无对应的，此材料综合单价不作调整。 | | | | | | | |

**备注：**

（1）**以上报价均为人民币报价；**

（2）**供应商需提供与报价发票税率一致的增值税专用发票；**

（3）**以上数量为暂估数量，最终以实际供货数量为准；**

（4）**报价表中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，当供应商报价出现算术性错误时以单价为准进行修正；**

报价供应商： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

报价日期 ：

报价人联系方式：